|  |
| --- |
| Приложение №1 к постановлению Администрации г. Шарыпово от 01.04.2022 № 94 |
| *Таблица 6.2.2* |
| Оценка капитальный вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия) | Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики объекта | Год реализации мероприятия |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Значение показателя |
| аварийность (ед/км)  | стоимость мероприятия, в ценах 2021года,тыс. руб. |
| до реализации мероприятия  | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр. | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению  | г.Шарыпово, м-н 1 ,во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на. | Прот. L=172 м.п. Д - 159мм. сталь, мощность 23.5 л/сек | Прот. L=172 м.п. Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 1233,120 | 2024 |
| 2. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная . | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная. г. Шарыпово | Прот.L=235 м.п. Д-159мм, сталь, мощность 23.5л/сек | Прот.L=235 м.п. Д-160мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 1684,780 | 2025 |
| 3. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35) | Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3,2, Пионерный, Берлин и Энергостроителей | г. Шарыпово, от ВК17 до ВК35 ул.Российская | Прот. L= 235 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=235 м.п. Д-110 мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0,07 | 0,023 | 1554,160 | 2026 |
| 4. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 доТК 67) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г. Шарыпово, от ВК35 до ТК 67 ул.Российская | Прот. L= 285 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=285 м.п. Д-110 мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0,02 | 0,007 | 1884,610 | 2027 |
| 5. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр., | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КП11 3-го мкр-на магистральный  | Прот. L= 94 м.п., Д-426мм , сталь, мощность 189.0 л/сек | Прот. L= 94 м.п., Д-400мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =168 л/сек. | 0,02 | 0,007 | 2237,510 | 2028 |
| 6. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Прот. L= 321 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=321 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 2116,050 | 2029 |
| 7. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК14 ул.Заводская до ВК21 ул.Российская | Прот. L= 346 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=346 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 2287,980 | 2 030 |
| 8. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК21 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская | Прот. L= 335 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=335 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 2215,340 | 2031 |
| 9. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК1 до ВК109 | Прот. L=219,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек  | Прот. L=219,5 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 1573,660 | 2032 |
| 10. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях  | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК109 до ВК15 | Прот. L=345,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек  | Прот. L=345,5 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 2476,990 | 2033 |
| 11. |  Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях  | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК15 до ВК12 | Прот. L=363м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек  | Прот. L=363 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 2606,450 | 2034 |
|   | Итого: |   |   |   |   |   |   | 21870,65 |   |